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Констативен приемо-предавателен протокол, за предаване на ел. съоръженията, от собственика към „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД, за експлоатация и поддържане
                                         
[bookmark: _Hlk74113176][bookmark: _Hlk74554427]ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
за ел. захранване на следния обект по присъединяване: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., с договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД - ДПЕРМ №………………………/……………… г., SAP № IB-….....-……...-………..…..….. 

Присъединявано лице: ………………………………….………………………….……………….., наричан Собственик на съоръженията

Собственикът ………………………………………………………………………………….. ще предаде на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД за експлоатация и поддържане следните съоръжения:

I. ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ 
 
1. АС ЧАСТ И ОПИСАНИЕ
	№
	Дисп. №
	Наименование
	Напрежение
	Фабр. №/год.
	Застроена площ, m2 (без сервитути)

	1
	-------
	напр. нов БКТП 20/0.4 kV 1х800kVA
	20
	11111/2026
	12

	2
	напр. 42-999
	напр. БКТП „ул. Нарцис №10“
	20
	-------
	-------
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2. ТРАНСФОРМАТОРИ:
	№
	Тип
	Мощност
	

Производител
	Напрежение
	Фабр. №
	Година на производство
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3. ОБОРУДВАНЕ:
3.1. Уредба СрН:
	№
	Наименование на материала
	Количество

	1
	Напр. – КРУ Shneider 24 kV – тип кабелен „вход-изход“
	3 бр.

	2
	Напр. – КРУ Shneider 24 kV – тип „охрана трансформатор“
	2 бр.

	3
	Напр. – кабел 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3х(1х50) mm2, от КРУ „Охрана трансформатор 1“ до Трансформатор 1
	15 m

	4
	Напр. – кабел 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3х(1х50) mm2, от КРУ „Охрана трансформатор 2“ до Трансформатор 2
	15 m

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3.2. Уредба НН:
	№
	Наименование на материала
	Количество

	1
	Напр. – Главно табло трансформатор (ГТТ) 1250А
	2 бр.

	2
	Напр. – Разпределително табло 4х400А
	4 бр.

	3
	Напр. - кабел 1 кV, тип NYY 3x(4x(1x185)) mm2 за трите фази
	60 m

	4
	Напр. - кабел 1 кV, тип NYY 1x(2x(1x185)) mm2 за нулевия 
	10 m

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



II. ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ Ср.Н :
	№
	Наименование на материала
	Количество

	1
	Напр. - Ъглов стоманорешетъчен стълб ЪМ 60® – 951
	2 бр.

	2
	Напр. - РОMзК 20/400 А
	2 бр.

	3
	Напр. - Вентилни отводи, металоокисни
	3 бр.

	4
	Напр. - Въздушна линия  „Росица“ от ст. 1 до ст. 38;
Трасе на въздушната линия – 3427 m;
Тип проводник – АС, със сечение 3x95 mm2 и трасе– 3427 m; 
Обща дължина на АС проводника, със единично сечение 1x95 mm2 - 10281 m
	10281 m

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



III. КАБЕЛНИ ЛИНИИ Ср.Н
	№
	Наименование на материала
	Количество

	1
	Напр. - Кабел 20 kV от новс изводно поле №25 „Кокиче“ на Подстанция „Пионер“, до ТП „бул. Черни връх“, Д.№42-999, тип САХЕк(вн)П, сечение 3х1х240 mm2
	20 m

	2
	Напр. – Кабелни съединителни муфи, за всяка фаза, на кабел 20 kV със сечение 3х1х240 mm2
	3 бр.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



IV. КАБЕЛНИ ЛИНИИ НН
	№
	Наименование на материала
	Количество

	1
	Напр. - Кабел от табло НН на ТП до ГЕТ 1/вх. A/
Тип САВТ, сечение 3x240+120 mm2
	20 m

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



V. ТРЪБНИ МРЕЖИ
	№
	Наименование на материала
	Количество

	1
	Напр. - Тръбна мрежа, изпълнена с тръби тип PVC, диаметър на тръбите ø140/4.1 mm
	400 m

	2
	Напр. - Тръбна мрежа, изпълнена с тръби тип PVC, диаметър на тръбите ø110/3.2 mm
	400 m

	3
	Напр. – Кабелни шахти с три капака (тройни) 180/90см
	10 бр.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





VI. ГлавнИ електромернИ таблА ( ГЕТ )
	№
	Наименование на материала
	Количество

	1
	Напр. -  ГЕТ вх.А  - за 9 броя монофазни и 2 бр. трифазни електромера
	1 бр.

	2
	Напр. -  Заземления
	1 бр.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Дата: ................................



СОБСТВЕНИК:..........................
/подпис/

Предлагам да бъде изкупен енергийният обект съгласно описаните количества.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ЗАПОВЕД № ……………………/……………………: 
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД)


				
…………………………………………..                         …………………………………………..                                          

                 
 ……………………………………………                     ………………………………………………    


(ИМЕНАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРИЕМАТЕЛНАТА КОМИСИЯ, СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД)
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